차선분리대 시방서

1. 제품명

. 차선분리대-RH2257

2. 목 적

. 본 시방서는 도로를 무단횡단하는 보행자들이 많은 주요 도로나, 학교주변 및 통학로에 설치하여, 보행자들로 하여금 무단횡단을 하지 못하도록 하여 대형 교통사고를 미연에 방지토록 함을 목적으로 한다.

3.제품의 규격

. 규격(1경간)   - 지 주  : H970㎜×200×180×∅97 - 3EA

- 반사지 : 폭55㎜⨉370 - 6장

폭30㎜⨉390 - 3장

- 파이프 : H60×W45×2980 - 2EA

4. 시공방법

가. 안전조치

1. 시공시 반드시 충분한 안전시설 및 신호수를 양쪽에 세우고 원활한 교통 소통과      안전사고 예방에 만전을 기해야 한다.

2. 일반도로에 있어서는 운전자뿐만 아니라, 보행자의 안전을 위한 조치도 취해야      한다.

나. 시공

1. 설치위치에 본체 3개를 차선에 맞춰 나란히 놓은 다음 시공할 위치에 표시를

한다.

2. 표시한 위치에 헤머드릴 등으로 천공을 한 후, 칼블록을 넣고 깨끗이 청소를        한 다음 스크류볼트를 이용하여 본체를 고정시킨다.

3. 설치된 본체에 가로대 파이프를 위아래 각 한 개씩 관통시켜 단단히 고정시킨       다.

4. 파이프 끝단에 마개를 씌우고 마무리 한다.

5. 다음 경간은 30mm 간격(가로대 파이프 기준)을 두고 다시 시공 한다.

5. 시공 후 주변을 정리하고, 지주에 뭍은 흙, 먼지 등 오물을 깨끗한 천으로 닦아       준 후, 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이, 설치되었는지의 여부를 확인한다.

6. 기타 시공 시 발생되는 문제는, 감독관에게 보고 후 그 지시에 따른다.